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«Безопасность веществ и материалов»
ФГУП  «ВНИЦСМВ»
НАИМЕНОВАНИЕ:

Руководитель __________________/А.А. Топорков/
м.п.

техническое (по НД)

химическое (по IUPAC)

торговое
КОНСЕНТО
синонимы

Код ОКП: 
Код ТН ВЭД:


Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)
ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:
Сигнальное слово:       Осторожно!
Краткая  (словесная):  
Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.
	ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
	ПДК р.з/ ОБУВ    мг/м3
	Класс опасности
	№ CAS
	№ ЕС

	
	
	
	
	


ЗАЯВИТЕЛЬ:  АО «БАЙЕР» 
,
       Москва
(наименование организации) 
(город)
Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер
(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя:
                                                                       м.п.

   / ________________/  
(подпись) 
расшифровка

IUPAC
–  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)
GHS (СГС) –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»
ОКП
–  Общероссийский классификатор продукции
ОКПО
–  Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ТНВЭД  –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
№ CAS
–  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service
№ ЕС
–  номер вещества в реестре Европейского химического агенства
ПДКр.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная).

ОБУВ       - ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная).

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)
Паспорт безопасности соответствует:
- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;
- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II
Сигнальное слово:         – указывается одно из двух слов «Опасно» или
«Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»
	1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике.

	1.1 Идентификация химической продукции

	1.1.1 Коммерческое название
	
	КОНСЕНТО

	1.1.2 Код препарата (UVP)
	
	05920396

	1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции

	1.2.1 Использование
	
	Фунгицид

	1.3 Полное официальное наименование, адрес и номер телефона организации ответственной за производство и  выпуск в обращение химической продукции.       

	1.3.1Поставщик
	
	Компания «Байер КропСайенс АГ»

Альфред-Нобель штрассе 50, 40789, г. Монхайм-на-Рейне,

Германия

	1.3.2 Ответственный отдел
	
	Управление по классификации веществ и регистрации +49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время)

Электронная почта: BCS-SDS@bayer.com

	1.4 Номер телефона экстренной связи организации предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций

	1.4.1 Факс
	
	+49(0)2173-38-7394

	1.4.2 Телефон экстренной связи

	
	Международная горячая линия по чрезвычайным ситуациям (круглосуточно)

+1 (760) 476-3964 (компания 3E для «Байер КропСайенс»)

	2. Идентификация опасности (опасностей).

	2.1Сведения о классификации опасности химического продукта на основе СГС и в соответствии законодательством, действующим на территории   обращения химической продукции. 

	2.1.1 Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей.
	
	Серьезное повреждение глаз или раздражение глаз: Категория 2.
H319: Вызывает серьезное раздражение глаз.

Хроническая токсичность водной среды: Категория 1.
H400: Очень токсично для водной флоры и фауны.
H410: Очень токсично для водной флоры и фауны с длительными последствиями.

	2.1.2Классификация в соответствии с Директивами ЕС 67/548/EEC или 1999/45/EC
	
	Xi Раздражающее вещество, R36

N – Опасно для окружающей среды — R50/53


	2.2
Элементы маркировки на основе СГС, включая    меры предосторожности.

Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей.

	2.2.1 Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке:
	
	Пропамокарб гидрохлорид

Фенамидон
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	2.2.2 Сигнальное слово:
	
	Осторожно!

	2.2.3 Виды опасного воздействия
	
	H319: Вызывает серьезное раздражение глаз.
H410: Очень токсично для водной флоры и фауны с длительными последствиями.
EUH401: Во избежание рисков для здоровья человека и окружающей среды соблюдать инструкции по применению.
EUH208: Содержит пропамокарб гидрохлорид. Может вызвать аллергическую реакцию.

	2.2.4 Информация о мерах предосторожности
	
	P280: Использовать защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/средства защиты лица.
P337 + P313: При сохранении раздражения глаз: Обратиться к врачу.
P501: Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с местными нормами.

	2.3 Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС
Сведения о других видах опасности отсутствуют

	
	
	Сведения о других видах опасности отсутствуют.

	3. Состав (информация о компонентах).

	3.1 Информация о составе продукта     
Концентрат суспензии (= жидкотекучий концентрат) (КС) 

Пропамокарб гидрохлорид/Фенамидон 375:75 г/л

	Химический продукт, представляет собой смесь веществ

	Название
Номер CAS /
Номер EC

Классификация:

Конц., [%]
Регламент (Европейского парламента и Совета Европейского союза) № 1272/2008
Пропамокарб гидрохлорид
25606-41-1

247-125-9
R43

Чувствительность для кожи 1, H317
33,70
Фенамидон
161326-34-7
N; R50/53

Острая токсичность для водной флоры и фауны 1,

H400

Хроническая токсичность для водной флоры и фауны 1,

H410

6,70

Дополнительная информация
 Полную расшифровку фраз риска/характеристик опасности, упомянутых в данном разделе, смотрите в разделе 16

	4. Меры первой помощи.

	4.1 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные

	
	
	Раздражение кожи, глаз и слизистой оболочки

	4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

	4.2.1 Общие рекомендации
	
	Незамедлительно снять загрязненную одежду и надлежащим образом утилизировать ее.

	4.2.2 Попадание опасного вещества при вдыхании
	
	Вывести пострадавшего на свежий воздух. Согреть пострадавшего и оставить в состоянии покоя. При сохранении симптомов обратиться к врачу.


	4.2.3 Попадание опасного вещества на кожу
	
	Тщательно промыть пораженные участки большим количеством воды с мылом. При сохранении симптомов обратиться к врачу.

	4.2.4 Попадание опасного вещества в глаза
	
	Немедленно промыть глаза большим количеством воды, включая области под веками, в течение, как минимум, 15 минут. Снять контактные линзы (если таковые имеются) в течение первых 5 минут, затем продолжать промывать глаза. При развитии и сохранении раздражения обратиться к врачу.

	4.2.5 Проглатывание опасного вещества
	
	Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Незамедлительно обратиться к врачу или в токсикологический центр.

	4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение

	Лечение


	
	Лечить в соответствии с симптомами.

Специального антидота не существует.

Противопоказание: атропин.

	Риски


	
	Данный продукт, хотя и является карбаматом, не является ингибитором холинэстеразы.

	5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности.

	 5.1 Общая характеристика

 пожароопасности
	
	Продукт не является взрывопожароопасным

	5.2 Показатели

пожаровзрывоопасности

	
	Температура вспышки

Неприменимо

Температура воспламенения

450 °C

температура самовоспламенения

Продукт не является самовоспламеняющимся

Взрывоопасность

Не взрывоопасен



	5.3 Характеристика

опасности, вызываемой

продуктами горения и 

термодеструкции                                      
	
	В случае возникновения пожара могут выделяться:
угарный газ (CO) 

Окислы азота (NOx) 

Окислы серы

Хлористый водород (HCl)

	5.4 Рекомендуемые средства 

тушения пожаров
	
	Использовать водораспыление, спиртоустойчивые пенообразователи, огнетушащий порошок или углекислый газ.

	5.5 Запрещенные средства тушения пожаров
	
	Сильная струя воды

	5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении  пожаров
	
	В случае возникновения пожара использовать автономный дыхательный аппарат.

	5.7 Специфика при тушении
	
	Ограничить растекание средств пожаротушения. Избегать попадания сточных вод с места пожара в канализацию или водостоки.

	6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

 и их последствий.

	6.1 Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности при аварийных и чрезвычайных ситуациях, использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи

	6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях
	
	Избегайте контакта с разлитым веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты.



	6.1.2 Средства индивидуальной 

защиты в аварийных ситуациях
	
	Спецодежда сотрудников МЧС в соответствии с их 

нормативами



	6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

	6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи
	
	Обработать поверхность инертным абсорбентом (например, песком, силикагелем, акцептором кислоты, универсальным связующим веществом, древесными опилками). Тщательно промыть загрязненный пол и предметы, соблюдая указания по охране окружающей среды. Разлитый продукт собрать в подходящий контейнер для утилизации, который необходимо плотно закрыть.

	6.2.2 Действия при пожаре
	
	При возникновении пожара использовать средства тушения, изложенные в п. 5.4

	6.2.3 Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие защиту окружающей среды
	
	Не допускать  попадания продукта в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды. Если разлитый продукт попадет в  дренаж, ведущий к канализации, немедленно сообщите местной компании по сточным водам.

	6.2.4 Методы нейтрализации и очистки, в том числе  использование сорбентов, воды и других средств   для снижения концентрации.
	
	Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения.

	7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах.

	7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

	7.1.1 Системы инженерных мер безопасности
	
	Работайте только в зоне с надлежащей вытяжной вентиляцией.

	7.1.2 Меры по защите окружающей среды
	
	Избегать попадания вещества в поверхностные воды, канализацию и грунтовые воды.

	7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке
	
	Рекомендации по безопасному перемещению продукта изложены в п 14

	7.2 Правила хранения химической продукции

	7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения

	
	Хранить в оригинальном контейнере. Контейнеры хранить плотно закрытыми в сухом прохладном и хорошо вентилируемом помещении. Хранить в помещении с ограниченным доступом. Не замораживать. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. Смотрите информацию на этикетке и (или) из инструкции по применению.

	7.2.2 Тара и упаковка
	
	ПЭВД (полиэтилен высокого давления)

	7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту
	
	Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных.

	8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

	8.1 Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения


	Компоненты
	Номер вещества химической реферативной службы
	Нормативные показатели
	Обновление
	Основание

	Фенамидон
	161326-34-7
	1 мг/м3
(средневзвешенная во времени концентрация)
	
	OES BCS*

	Пропамокарб гидрохлорид
	25606-41-1
	1,1 мг/м3
(средневзвешенная во времени концентрация)
	
	OES BCS*


OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience
	8.2 Средства индивидуальной защиты персонала

	
	При применении в нормальных условиях и условиях обработки следуйте указаниям с этикетки и (или) из инструкции по применению. Во всех остальных случаях соблюдайте рекомендации, приведенные далее.

	
	Защита органов дыхания
	В обычных условиях использование средств защиты органов дыхания не требуется. Средства защиты органов дыхания следует использовать только во избежание остаточного риска в процессе кратковременных работ, когда были предприняты все необходимые меры по снижению воздействия у источника, напр. аварийная или местная вытяжная вентиляция. Следует всегда соблюдать инструкции изготовителя респиратора относительно ношения и технического обслуживания.

	
	Защита рук
	Использовать перчатки из нитрильного каучука минимальной толщины 0,4 мм с маркировкой CE (или аналогичные). При загрязнении промыть. В случае попадания загрязнений на внутреннюю поверхность, при разрыве или несмываемом загрязнении наружной поверхности перчатки следует утилизировать. Всегда мойте руки перед едой, употреблением напитков, курением и посещением туалета.

	
	Защита глаз
	Используйте защитные очки, соответствующие норме EN166 (область применения 5 или аналогичные).

	
	Защита кожи и индивидуальная защита
	Используйте стандартную защитную одежду и костюм типа 6.

По мере возможности, носите двухслойную одежду. Хлопкополиэфирную или хлопчатобумажную спецодежду следует надевать под противохимический костюм, которую следует отдавать в профессиональную прачечную как можно чаще.

	9. Физико-химические свойства.

	9.1 Физическое состояние

	
	Форма: 

Жидкая суспензия

Цвет: 

от белого до светло-бежевого

Запах: 

 специфический



	9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

	
	pH

6,0 - 7,5 при 100 % (23 °C)

Температура замерзания

-17,2 °C

Температура кипения/интервал

приблизительно
100 °C

Плотность

приблизительно 1,12 г/см³ при 20 °C
Водорастворимость

диспергируется

Коэффициент распределения (Pow) n-октанол/вода
Коэффициент Ханша: 2,8

Упомянутое значение относятся к активному ингредиенту фенамидон.

Коэффициент Ханша: -2,6

Упомянутое значение относятся к активному ингредиенту пропамокарб гидрохлорид.

Поверхностное натяжение

29 мН/м при 20 °C

Взрывоопасность

Невзрывчатый  



	9.3. Прочая информация
	
	Другие физико-химические данные, имеющие отношение к безопасности, отсутствуют.

	10. Стабильность и реакционная способность.

	10.1 Химическая стабильность

	
	Стабилен в рекомендованных условиях хранения

	10.2 Возможность опасных реакций
	
	Вероятность развития опасных реакций при хранении и обращении в соответствии с указаниями отсутствует.

	10.3 Условия, которых следует избегать
	
	Перепады температуры и прямые солнечные лучи.

	10.4 Несовместимые вещества и материалы
	
	Хранить только в оригинальном контейнере.

	10.5 Опасные продукты разложения
	
	Вероятность образования продуктов распада в нормальных условиях применения отсутствует.

	11. Информация о токсичности.

	11.1 Пути воздействия.
при попадании на кожу и в глаза

	
	Раздражение кожи

Слабый раздражающий эффект — маркировка не требуется. (кролик)

Раздражение глаз

Оказывает раздражающее воздействие на глаза. (кролик)

	11.2 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий
	
	Сенсибилизации не наблюдается. (морская свинка)

Организация экономического сотрудничества и развития, Директива по проведению тестов 406, Тест Бюхлера

	11.3 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм 

	
	Оценка токсичности многократных доз.
 Пропамокарб гидрохлорид не вызывал токсичности для конкретного органа-мишени в опытах над животными.

Фенамидон не вызывал токсичности для конкретного органа-мишени в опытах над животными.
Оценка мутагенности
При исследованиях в лабораторных или естественных условиях пропамокарб гидрохлорид не обнаружил мутагенных или генотоксичных свойств.

Фенамидон не проявлял мутагенных или генотоксичных свойств на основании полновесной совокупности доказательств в серии опытов в лабораторных и естественных условиях.
Оценка канцерогенности
Пропамокарб гидрохлорид не проявил канцерогенных свойств при исследованиях с введением препарата с пищей для крыс и мышей.

Фенамидон не проявил канцерогенных свойств при исследованиях с введением препарата с пищей для крыс и мышей.
Оценка репродуктивной токсичности
Пропамокарб гидрохлорид не показал репродуктивной токсичности при опытах на двух поколениях крыс.

Фенамидон не показал репродуктивной токсичности при опытах на двух поколениях крыс.
Оценка неблагоприятного влияния на внутриутробное развитие
Пропамокарб гидрохлорид вызывал неблагоприятное воздействие на внутриутробное развитие только при уровнях доз, токсичных для особей женского пола.

Воздействие, связанное с развитием, наблюдаемое для пропамокарба гидрохлорида, относится к токсичности для беременных самок.

Фенамидон не выявил неблагоприятного воздействия для внутриутробного развития у крыс и кроликов.



	11.4 Показатели острой токсичности
	
	

	
	
	Острая оральная токсичность
Тестовый вид – крысы  LD50>2000 мг/кг
Острая токсичность
Карп-                   LC50=9,1 мг/л

                          NOEC=3,92 мг/л (30 дней)
Острая токсичность
Daphnia magna, 48 часов: LC50=0,0051 мг/л

                                            NOEC=0,0005 мг/л (30 дней)

Медоносные пчелы

Острая оральная токсичность LD50  > 100 мкг/пчелу

Острая контактная токсичность LD50  >100 мкг/пчелу

	
	
	

	12. Информация о воздействии на окружающую среду.

	12.1. Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

	Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды.

	
	Препарат Консенто, КС  слаботоксичный для млекопитающих (5 класс опасности).

Действующие вещества препарата практически не токсичны для птиц.

	12.2 Пути воздействия на окружающую среду
	
	Риск загрязнения поверхностных водоемов фенамидоном после применения препарата Консенто, КС низкий. Максимальная актуальная концентрация фенамидона в воде водоема не прогнозируется выше 8,5 мкг/л.

При использовании препарата риск загрязнения атмосферного воздуха д.в. и их  метаболитами практически отсутствует.

	12.3 Гигиенические нормативы
	
	

	Пропамокарб 
	
	ПДК/ОДК  в почве (мг/кг)

-/0,2

ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3)

0,1/(общ.)

ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3)

-/0,7

ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3)

-/0,07



	Фенамидон
	
	ПДК/ОДК  в почве (мг/кг)

-/0,1

ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3)

0,003/-

ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3)

-/1,0

ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3)

-/0,01



	12.4 Показатели экотоксичности

(СL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, водорослей и др)
	
	

	
	
	Тестовые 
организмы

Показатели 

токсичности, мкг/л 
Острая токсичность
Карп
LC50=9,1 мг/л
NOEC=3,92 мг/л (30 дней)

Острая токсичность
Daphnia magna, 48 часов

LC50=0,0051 мг/л
NOEC=0,0005 мг/л (30 дней)



	12.5 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)
	
	Прогноз поведения действующих веществ примененных по регламенту препарата Консенто, КС (75 г/л фенамидона + 375 г/л пропамокарб гидрохлорида) в почвах трех климатических зонах РФ показал, что действующие вещества не аккумулируются в почвах, и их миграция ограничена 20 см верхним слоем пахотного горизонта. При применении препарата в течение нескольких лет подряд аккумуляция д.в. маловероятна.

	13. Рекомендации по удалению отходов (остатков).

	13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов химической продукции.
	
	Избегать контакта с кожей, глазами. Предотвращать розливы. Избегать прямого попадания в окружающую среду. Во время работы с отходами запрещается принимать пищу, пить, курить. Работающий с отходами персонал должен быть обеспечен  спецодеждой из хлопчатобумажной ткани, резиновыми сапогами, рукавицами комбинированными, резиновыми перчатками, защитными очками.

	13.2 Сведения по удалению, утилизации и ликвидации отходов в соответствии с действующим законодательством
	
	Все мероприятия по обезвреживанию отходов проводятся в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» и «Гигиенические требования к хранению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

	13.3 Способы и места ликвидации отходов и загрязненной упаковки (тары)         
	
	Все мероприятия по обезвреживанию  и ликвидации отходов и  порожней тары проводятся только специализированными организациями. Продукт  может быть помещен в места захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом. Тара подлежит сбору и вывозу на полигоны промышленных отходов или в места, согласованные с местными санитарными или

природоохранными органами для их ликвидации.

Тару следует утилизировать как опасный отход. 

	14. Информация при перевозках (транспортировании).

	14.1 Номер ООН (UN)
	
	3082

	14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования
	
	Экологически опасное вещество, жидкость, Без дополнительных уточнений, (ФЕНАМИДОН, РАСТВОР)

	Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям / Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге / Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом (ADR/RID/ADN)

	
	 Класс (-ы) опасности при транспортировке 9

	
	Группа упаковки:
	III

	
	Маркировка экологической
опасности
                             ДА

	
	№ фактора опасности
	90

	
	Код ограничения проезда через туннели
	E

	
	Данная классификация теоретически не действительна для танкерной перевозки по внутренним водным путям. Дополнительную информацию можно получить у производителя.

	
	Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем

	
	Класс (-ы) опасности при транспортировке
	9

	
	Группа упаковки:
	III

	
	Вещество, загрязняющее море
	ДА

	
	Международная ассоциация воздушного транспорта

	
	Класс (-ы) опасности при транспортировке
	9

	
	Группа упаковки:
	III

	
	Маркировка экологической опасности
	ДА

	
	Бестарная перевозка в соответствии с приложением II к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов MARPOL 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом (кодексом IBC)
	Согласно кодексу IBC, бестарная перевозка запрещена

	15. Информация о национальном и международном законодательствах.
	

	15.1 Национальное законодательство
	

	15.1.1 Законы РФ
	
	«О техническом регулировании», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения», «Об отходах производства и потребления»
	

	15.2 Сведения о международной предупредительной    маркировке
	

	
	
	
	

	16. Дополнительная информация.
	

	16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ
	
	Паспорт безопасности химической продукции согласно Директиве Европейского экономического сообщества №. 453/2010, ГОСТ 30333

	

	16.2 Расшифровка фраз риска, указанных в Разделе 3
	
	R43 При попадании на кожу может вызвать сенсиби,лизацию.

R50/53 Очень токсично для водных организмов, может оказать длительное неблагоприятное воздействие на водную среду
	

	16.3 Расшифровка характеристик опасности, упомянутых в разделе 3  


	
	H317 Может вызвать аллергическую реакцию кожи.

H400 Очень токсично для водной флоры и фауны.

H410 Очень токсично для водной флоры и фауны с длительными последствиями.
	


	16.4 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности


Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.

Аббревиатуры и сокращения
	ADN
	Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям

	ADR
	Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

	Номер CAS
	Номер химического вещества реферативной службы

	Конц.
	Концентрация

	Номер ЕС
	Регистрационный номер в странах Европейского сообщества

	ECx
	Эффективная концентрация %

	EINECS
	Европейский реестр выпускаемых промышленных химических веществ

	ELINCS
	Европейский перечень потенциально вредных химических веществ

	EN
	Европейский стандарт

	EС
	Европейский союз

	IATA
	Международная ассоциация воздушного транспорта

	IBC
	Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (IBCCode)

	ICx
	Ингибирующая концентрация %

	IMDG 
	Международный кодекс морской перевозки опасных грузов

	LCx
	Летальная концентрация %

	LDx
	Летальная доза %

	LOEC/LOEL
	Минимальная действующая концентрация

	MARPOL
	Конвенция МАРПОЛ: Международное соглашениео предотвращении загрязнения моря от судов

	Н.У.К.
	Не указано конкретно

	NOEC/NOEL
	Концентрация (уровень), не вызывающая видимого эффекта

	OECD
	Организация экономического сотрудничества и развития 

	RID
	Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам

	TWA
	средневзвешенная по времени величина

	UN
	Организация Объединённых Наций

	WHO
	Всемирная организация здравоохранения
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